channel

0 200 400 600 800 1000 1200 gain (tDAC/cDAC)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 H2.31 n-side c=28 gain

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 gain (tDAC/cDAC)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 H2.31 p-side c=7 gain

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 intercept (DAC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 H2.31 n-side c=28 intercept

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 intercept (DAC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 H2.31 p-side c=7 intercept