channel

0 200 400 600 800 1000 1200 threshold (DAC)

0

10

20

30

40

50

60 H2.31 n-side c=4 threshold

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 threshold (DAC)

0

10

20

30

40

50

60 H2.31 p-side c=61 threshold

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 noise (DAC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 H2.31 n-side c=4 noise

channel

0 200 400 600 800 1000 1200 noise (DAC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 H2.31 p-side c=61 noise